***Технические характеристики***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип устройства | Колесно-пальцевые прицепные |
| 2 | Производительность при сгребании за час основного времени, га/час, до | 8,5 |
| 3 | **Ширина захвата, м** | |
| - при сгребании | 7 |
| - при ворошении | 10 |
| 4 | Количество рабочих колёс, шт. | 11 (со средним колесом) |
| 5 | Диаметр рабочего колеса, мм | 1440 |
| 6 | Количество зубьев на одном колесе, шт. | 40 |
| 7 | Ширина валка при сгребании, мм | до 1,6 |
| 8 | Рабочая скорость, км/ч, до | 12 |
| 9 | Транспортная скорость, км/ч, до | 20 |
| 10 | Ширина колеи опорных колёс, мм | 1770 |
| 11 | **Габаритные размеры, мм, не более** | |
| Рабочее положение  - длина  - ширина  - высота | 5800  7000  1440 |
| Транспортное положение  - длина  - ширина  - высота | 5500  3125  3035 |
| 12 | Масса, кг, не более | 740 |
| 13 | Агрегатирование, тяговый класс трактора, кН (тс) | от 9(0,9) до 14(1,4) |