***Основные технические характеристики граблей***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка | ГВН-3М | ГВН-4М |
| 2 | Тип | **Колесно-пальцевые навесные** | |
| 3 | **Ширина захвата, м** | | |
| - при сгребании | 2,3 | 2,9 |
| - при ворошении | 3,8 | 4,8 |
| 4 | **Наибольшая производительность за час основного времени, га/ч, до** | | |
| - при сгребании | 3,0 | 3,7 |
| - при ворошении | 5,0 | 6,0 |
| 5 | Рабочая скорость, км/ч, до | **15** | |
| 6 | Масса, кг, не более | 190 | 230 |
| 7 | Количество зубьев на одном колесе, шт. | **40** | |
| 8 | Общее число рабочих колес, шт. | 4 | 5 |
| 9 | Диаметр рабочего колеса, мм | **1350** | |
| 10 | Обслуживающий персонал, чел. | **1 (тракторист)** | |
| 11 | Агрегатируются с колесными тракторами тягового класса, кН(тс) | **От 6 (0,6) до 14 (1,4)** | |