**Зерноочистительный самопередвижной комплекс "ЗСК-70"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Хар-ка** |
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% (на пшенице) | т/ч |  |
| первичная очистка | т/ч | 35 |
| предварительная очистка | т/ч | 65 |
| Высота складирования | М | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | М | 4.5 |
| Дальность полета зерна | М | 25 |
| Ширина захвата питателей | М | 4,5 |
| Мотор-редуктор + частотный преобразователь |  | «АВВ» |
| Установленная мощность | кВт | 23 квт |
| Масса в полной комплектности |  | 3500 кг |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |
| Длина | м | 10.8 |
| Высота | м | 3.5м, с трубой 4.5 м |
| Ширина | м | 4.5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении |  |  |
| Длина | м | 9 |
| Высота | м | 2.6 |
| Ширина | м | 2.4 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт. |  |
| Число скребков транспортера питателя | шт. | 31 |
| Шаг скребков на цепях | мм | 304 |
| Размер скребков транспортеров питателей | мм | 100\*260 |
| Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 100\*260 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом |  | с ребрами |
| Катушка триммера |  | Лопастная+ гладкая |
| Гарантийный срок эксплуатации | Год | 1 |
| Установленный срок до списания | Год | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | Чел. | 3 |