**Мобильный зерноочистительный комплекс "МЗК-70М"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры | Ед. изм. | МЗК-70М |
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | т/ч | 50-70 |
| Мотор-редуктор + частотный преобразователь ABB | шт. | 1 |
| Высота складирования | м | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 4 |
| Дальность полета зерна | м | 21 |
| Ширина захвата питателей | м | 4,5 |
| Масса в полной комплектности | кг | 2300 |
| Установленная мощность | кВт | 20,3 |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |
| длинна | м | 10 |
| ширина | м | 4,5 |
| высота | м | 4 |
| Габаритные размеры в транспортном положении |  |  |
| длинна | м | 6,8 |
| ширина | м | 1,85 |
| высота | м | 2,4 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт | 36 |
| Число скребков транспортера питателя | шт | 18 |
| Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
| Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 100\*260 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 |
| Катушка триммера | С ребрами |  |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 |
| Установленный срок до списания | лет | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел | 2 |
| Цена с НДС, руб. | 920 000 |  |