| **Модель** |  | **X1304** |
| --- | --- | --- |
| Тип привода |  | 4x4 |
| Габариты | (ДxШxВ) | 5050x2370x2890 |
| Колесная база | мм | 2688.5 |
| Мин.дорожный просвет | мм | 470 |
| Мин.эксплуатационная масса | кг | 4910 |
| Шины, передние/задние |  | 14.9-26/18.4-38 |
| Колея, передняя/задняя | мм | 1822-2153/1662-2262 |
| Переключение передач, вперед/назад |  | 12/4 |
| Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 2.19-29.63/4.72-13.83 |
| Подъемная сила | кН | 25.9 |
| Подъемная сила, шарнирное соединение | кН | 29 |