**Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Марка |  | ОВС-25 |
| Тип |  | самопередвижной |
| Производительностьв режимепервичной очистки(ГОСТ)\* |  |  |
| Пшеница 760 кг/м3 (номинальная) | т./ч. | 12,5 |
| Подсолнечник | т./ч. | 6 |
| Рапс | т./ч. | 3,5 |
| Кукуруза | т./ч. | 12,5 |
| Ячмень | т./ч. | 10 |
| Гречиха | т./ч. | 8,5 |
| Рис | т./ч. | 5 |
| Производительность в режиме предварительной«товарной» очистки\*\* |  |  |
| Пшеница 760 кг/м3 (номинальная) | т./ч. | 25 |
| Подсолнечник | т./ч. | 10 |
| Рапс | т./ч. | 6 |
| Кукуруза | т./ч. | 25 |
| Ячмень | т./ч. | 17 |
| Гречиха | т./ч. | 14 |
| Рис | т./ч. | 10 |
| Габаритные размеры: |  |
| ширина(рабочая/транспортная) | мм. | 5200/2100 |
| длина(рабочая/транспортная) | мм. | 4700/4450 |
| высота(рабочая/транспортная) | мм. | 3270/2650 |
| Скорость перемещения приочистке | м./ч. | 3-12задается частотным преобразователем |
| Установленная мощность | кВт. | 9,2 |
| Масса в полной комплектности, не более | Кг. | 1950 |
| Установленный срок службы, не менее | лет | 9 |
| Количество обслуживающего персоонала | Чел. | 1 |