**Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Ед. изм. | Значение |
| Марка | |  | ОВС-25 |
| Тип | |  | самопередвижной |
| Производительностьв режиме первичной очистки(ГОСТ)\* | |  |  |
| Пшеница 760 кг/м3 (номинальная) | | т./ч. | 12,5 |
| Подсолнечник | | т./ч. | 6 |
| Рапс | | т./ч. | 3,5 |
| Кукуруза | | т./ч. | 12,5 |
| Ячмень | | т./ч. | 10 |
| Гречиха | | т./ч. | 8,5 |
| Рис | | т./ч. | 5 |
| Производительность в режиме предварительной «товарной» очистки\*\* | |  |  |
| Пшеница 760 кг/м3 (номинальная) | | т./ч. | 25 |
| Подсолнечник | | т./ч. | 10 |
| Рапс | | т./ч. | 6 |
| Кукуруза | | т./ч. | 25 |
| Ячмень | | т./ч. | 17 |
| Гречиха | | т./ч. | 14 |
| Рис | | т./ч. | 10 |
| Габаритные размеры: |  | | |
| ширина(рабочая/транспортная) | | мм. | 5200/2100 |
| длина(рабочая/транспортная) | | мм. | 4700/4450 |
| высота(рабочая/транспортная) | | мм. | 3270/2650 |
| Скорость перемещения приочистке | | м./ч. | 3-12 задается частотным преобразователем |
| Установленная мощность | | кВт. | 9,2 |
| Масса в полной комплектности, не более | | Кг. | 1950 |
| Установленный срок службы, не менее | | лет | 9 |
| Количество обслуживающего персоонала | | Чел. | 1 |