**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение** |
| 1 | Тип | Навесной, на заднюю навеску |
| 2 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1; МТЗ-82.1(ПВМ-822); МТЗ-892/892.2; МТЗ-920/920.2; МТЗ-820/820.2; МТЗ-950; МТЗ-952/952.2 |
| 3 | Ширина отвала, мм | 2010 |
| 4 | Высота отвала, мм | 700 |
| 5 | Объем призмы волочения, м3 | 0,8 |
| 6 | Масса конструкционная, кг, не более | 150 |
| 7 | Диаметр нижнего крепежного пальца, мм | 28 |
| 8 | Диаметр верхнего крепежного пальца, мм | 22 |