***Технические характеристики***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Навесной |
| 2 | Навеска | Фронтально |
| 3 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1; МТЗ-892; МТЗ-920; МТЗ-820 |
| 4 | Привод | От гидросистемы трактора |
| 5 | Номинальная грузоподъёмность (вес груза в ковше), кН (кгс) | 9 (900) |
| 6 | Рабочая скорость, км/ч, не более |  |
| а) с ковшом | 6 |
| б) с остальными рабочими органами | 6 |
| 7 | Транспортная скорость (без груза), км/ч | 20 |
| 8 | Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,5 |
| 9 | Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 3,25 |
| 10 | Угол разгрузки ковшей, град., не менее | 60 |
| 11 | Масса конструкционная (без сменных рабочих органов), кг, не более |  |