***Технические характеристики***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Навесной |
| 2 | Навеска | Фронтально |
| 3 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1; МТЗ-82.1(ПВМ-822); МТЗ-892/892.2; МТЗ-920/920.2; МТЗ-820/820.2; МТЗ-950; МТЗ-952/952.2 |
| 4 | Привод | От гидросистемы трактора |
| 5 | Номинальная грузоподъёмность (вес груза в ковше), кН (кгс) | 10 (1000) |
| 6 | Рабочая скорость, км/ч, не более |   |
| а) с ковшом | 6 |
| б) с остальными рабочими органами | 6 |
| 7 | Транспортная скорость (без груза), км/ч | 20 |
| 8 | Высота погрузки ковшами, м, не менее | 3,1 |
| 9 | Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 3,9 |
| 10 | Угол разгрузки ковшей, град., не менее | 60 |
| 11 | Масса конструкционная (без сменных рабочих органов), кг, не более | 680 |
| 12 | Сменные рабочие органы:1. Ковши объёмом 0,6 м3; 0,85 м3; 1,0 м3.
2. Ковш челюстной (0,85 м3).
3. Вилы для леса.
4. Вилы для сена.
5. Вилы для рулонов.
6. Отвал бульдозерный прямой.
7. Отвал бульдозерный поворотный гидравлический.
 |   |
| ПФУ оборудован механизмами для быстрого монтажа погрузчика на трактор и рабочих органов на погрузчик. |