Гусеничный трактор ULAN-RT

C-902 (90HP)

Харктеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | LR-685-22, Y170046359 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7420 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 66.2(90) |
| Вид двигателя | гусеничный |
| Ширина гусеницы, мм | 390 |
| Максимальная технически допустимая масса, кг | 6890 |
| Максимальная конструктивная скорость, км\ч | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 4466×1835×2766 |
| Тип сцепления | однодисковое |
| Коробка передач | 4F+2R |
| Кондиционер | Позаказу |
| Гидравлические выходы | 1 пара |

Возможна поставка на резинометаллических гусеницах

Гусеничный трактор ULAN-RT

C-1302 (130HP)

Харктеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | LR-6А3Z-22, Y170046359 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7420 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 95.6(130) |
| Вид двигателя | гусеничный |
| Ширина гусеницы, мм | 390 |
| Максимальная технически допустимая масса, кг | 7550 |
| Максимальная конструктивная скорость, км\ч | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 5367×2462×2910 |
| Тип сцепления | многодисковое |
| Коробка передач | 6F+2R |
| Кондиционер | Позаказу |
| Гидравлические выходы | 1 пара |

Возможна поставка на резинометаллических гусеницах