**МОДЕЛЬ ULAN-RT 1304**

**Характеристики**

**Двигатель**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность (л.с.) частота вращения (об.мин) | 130/2300 |
| Максимальный крутящий момент (Н\*м) | 500 |
| Количество и расположение цилиндров | 6-ти цилиндровый, рядный |
| Объем (л) | 7.7 |
| Номинальный расход топлива (г/кВ т\*ч) | ≤220 |
| Объем топливного бака (л) | 230 |

**Вал отбора мощности**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная мощность ВОМ (л.с.) | 81.7 |
| Частота вращения ВОМ | 540/1000 |

**Коробка передач**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней | 24 вперед/8 назад |
| Диапазон скоростей, км/час (вперед/назад) | 2.2-35.8/2.2-7.9 |

**Гидравлическая система**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип гидросистемы | раздельная |
| Производительность (л/мин) | 46 |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Максимальное подъемное усилие (кг/к Н) | ≥2290/22.9 |
| Давление в гидросистеме (max MPa) | 185 |
| Количество гидроцилиндров | 2 |
| Количество пар гидровыводов | 3 |

**Общие данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5150×2285×3190 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Колесная база (мм) | 2689 |
| Колея передних колес (мм) | 1822~2153 |
| Колея задних колес (мм) | 1622~2262 |
| Клиренс (мм) | 475 |
| Масса (кг) | 4910 |
| Размер шин (передняя/задняя) | 14.9-26/18.4-38 |

|  |  |
| --- | --- |
| Тормозная система | Основная – в масляной ванне, с гидравлическим приводом, однодисковая.  Стояночная – ручная, с механическим приводом. |

|  |  |
| --- | --- |
| Навесное устройство | Заднее, трехточечное, категория 2 |

**МОДЕЛЬ ULAN-RT 1504**

**Характеристики**

**Двигатель**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность (л.с.) | 150 |
| Максимальный крутящий момент (Н\*м) | 572 |
| Количество и расположение цилиндров | 6-ти цилиндровый, рядный |
| Объем (л) | 7.13 |
| Номинальный расход топлива (г/кВ т\*ч) | ≤220 |
| Объем топливного бака (л) | 230 |

**Коробка отбора мощности**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная мощность КОМ (л.с.) | 93.8 |
| Частота вращения КОМ | 540/1000 |

**Коробка передач**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней | 24 вперед/8 назад |

**Гидравлическая система**

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность (л/мин) | 50 |
| Гидроусилитель руля | 6 |
| Максимальное подъемное усилие (кг/к Н) | ≥2650 (26,5) |

**Общие данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5150×2285×3190 |
| Колесная база (мм) | 2688.5 |
| Колея передних колес (мм) | 1822~2153 |
| Колея задних колес (мм) | 1622~2262 |
| Клиренс (мм) | 475 |
| Масса (кг) | 4910 |
| Размер шин (передняя/задняя) | 14.9-26/18.4-38 |