**МОДЕЛЬ ULAN-RT 1804**

**Характеристики**

**Двигатель**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность (л.с.) | 180 |
| Максимальный крутящий момент (Н\*м) | 650 |
| Количество и расположение цилиндров | 6-ти цилиндровый, рядный |
| Объем (л) | 6.75 |
| Номинальный расход топлива (г/кВ т\*ч) | ≤220 |
| Объем топливного бака (л) | 275 |

**Коробка отбора мощности**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная мощность КОМ (л.с.) | 112.8 |
| Частота вращения КОМ | 540/1000 |

**Коробка передач**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней | 24 вперед/8 назад |

**Гидравлическая система**

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность (л/мин) | 66 |
| Гидроусилитель руля | 16 |
| Максимальное подъемное усилие (кг/к Н) | ≥3178 (31,78) |

**Общие данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5390×2285×3250 |
| Колесная база (мм) | 2790 |
| Колея передних колес (мм) | 1522~2252 |
| Колея задних колес (мм) | 1622~2262 |
| Клиренс (мм) | 435 |
| Масса (кг) | 5700 |
| Размер шин (передняя/задняя) | 14.9-28/18.4-38 |

**МОДЕЛЬ ULAN-RT 2204**

**Характеристики**

**Двигатель**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность (л.с.) | 220 |
| Максимальный крутящий момент (Н\*м) | 1110 |
| Количество и расположение цилиндров | 6-ти цилиндровый, рядный |
| Объем (л) | 8.82 |
| Номинальный расход топлива (г/кВ т\*ч) | ≤220 |
| Объем топливного бака (л) | 400 |

**Коробка отбора мощности**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная мощность КОМ (л.с.) | 138 |
| Частота вращения КОМ | 540/1000 |

**Коробка передач**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней | 24 вперед/8 назад |

**Гидравлическая система**

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность (л/мин) | 79 |
| Гидроусилитель руля | 18 |
| Максимальное подъемное усилие (кг/к Н) | ≥3890 (38,9) |

**Общие данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5260×2750×3160 |
| Колесная база (мм) | 2928 |
| Колея передних колес (мм) | 1522~2252 |
| Колея задних колес (мм) | 1700~2282 |
| Клиренс (мм) | 460 |
| Масса (кг) | 7400 |
| Размер шин (передняя/задняя) | 16.9-28/20.8-38 |

**МОДЕЛЬ ULAN-RT 2604**

**Характеристики**

**Двигатель**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность (л.с.) | 260 |
| Максимальный крутящий момент (Н\*м) | 1250 |
| Количество и расположение цилиндров | 6-ти цилиндровый, рядный |
| Объем (л) | 8.82 |
| Номинальный расход топлива (г/кВ т\*ч) | ≤220 |
| Объем топливного бака (л) | 400 |

**Коробка отбора мощности**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная мощность КОМ (л.с.) | 163 |
| Частота вращения КОМ | 540/1000 |

**Коробка передач**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней | 24 вперед/8 назад |

**Гидравлическая система**

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность (л/мин) | 79 |
| Гидроусилитель руля | 18 |
| Максимальное подъемное усилие (кг/к Н) | ≥3890 (38,9) |

**Общие данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5260×2750×3160 |
| Колесная база (мм) | 2928 |
| Колея передних колес (мм) | 1522~2252 |
| Колея задних колес (мм) | 1700~2282 |
| Клиренс (мм) | 460 |
| Масса (кг) | 7400 |
| Размер шин (передняя/задняя) | 16.9-28/20.8-38 |