**МОДЕЛЬ ULAN-RT 704**

**Характеристики**

**Двигатель**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность (л.с.) | 70 |
| Максимальный крутящий момент (Н\*м) | 280 |
| Количество и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый, рядный |
| Объем (л) | 3.857 |
| Номинальный расход топлива (г/кВ т\*ч) | ≤220 |
| Объем топливного бака (л) | 55 |

**Коробка отбора мощности**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная мощность КОМ (л.с.) | 44.2 |
| Частота вращения КОМ | 540/1000 |

**Коробка передач**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней | 24 вперед/8 назад |

**Гидравлическая система**

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность (л/мин) | 32 |
| Гидроусилитель руля | 6 |
| Максимальное подъемное усилие (кг/к Н) | ≥1250 (12,5) |

**Общие данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина × ширина × высота (мм) | 3850×1750×2650 |
| Колесная база (мм) | 2010 |
| Колея передних колес (мм) | 1300 |
| Колея задних колес (мм) | 1300~1600 |
| Клиренс (мм) | 380 |
| Масса (кг) | 2500 |
| Размер шин (передняя/задняя) | 9.50-20/14.9-28 |

**МОДЕЛЬ ULAN-RT 904**

**Характеристики**

**Двигатель**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность (л.с.) частота вращения (об.мин) | 90/2300 |
| Максимальный крутящий момент (Н\*м) | 345 |
| Количество и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый, рядный |
| Объем (л) | 5.13 |
| Номинальный расход топлива (г/кВ т\*ч) | ≤220 |
| Объем топливного бака (л) | 130 |

**Вал отбора мощности**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная мощность ВОМ (л.с.) | 56.3 |
| Частота вращения ВОМ | 540/1000 |

**Коробка передач**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней | 24 вперед/8 назад |
| Диапазон скоростей, км/час (вперед/назад) | 1.6-31.6/3.2-6.2 |

**Гидравлическая система**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип гидросистемы | раздельная |
| Производительность (л/мин) | 46 |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Максимальное подъемное усилие (кг/к Н) | ≥1590/15.9  |
| Давление в гидросистеме (max MPa) | 185 |
| Количество гидроцилиндров | 2 |
| Количество пар гидровыводов | 3 |

**Общие данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4530×2100×3000 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Колесная база (мм) | 2325 |
| Колея передних колес (мм) | 1630~1960 |
| Колея задних колес (мм) | 1520~2120 |
| Клиренс (мм) | 415 |
| Масса (кг) | 3920 |
| Размер шин (передняя/задняя) | 13.6-24/16.9-34 |

|  |  |
| --- | --- |
| Тормозная система | Основная – в масляной ванне, с гидравлическим приводом, однодисковая.Стояночная – ручная, с механическим приводом. |

|  |  |
| --- | --- |
| Навесное устройство | Заднее, трехточечное, категория 2 |