**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип устройства | Колесно-пальцевые навесные |
| 2 | Производительность при сгребании за час основного времени, га/час, до | 4,8 |
| 3 | **Ширина захвата, м** |
| - при сгребании | 3,3 |
| - при ворошении | 4,7 |
| 4 | Количество рабочих колёс, шт. | 5 |
| 5 | Диаметр рабочего колеса, мм | 1350 |
| 6 | Количество зубьев на одном колесе, шт. | 40 |
| 7 | Рабочая скорость, км/ч, до | 15 |
| 8 | Транспортная скорость, км/ч, до | 25 |
| 9 | Габаритные размеры, мм, не более |   |
| **Рабочее положение** |
| - длина | 4800 |
| - ширина | 4700 |
| - высота | 1350 |
| **Транспортное положение** |
| - длина | 4800 |
| - ширина | 4700 |
| - высота | 2200 |