**Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25А**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Очиститель вороха самопередвижной (ОВС-25) | Ед . из-я | Значение |
| Номинальная производительность за час основного времени на пшенице с объемной массой 760 г / л: - на предварительной очистке влажностью до 20% и содержанием сорной примеси до 10%; т/ч 25- на первичной очистке влажностью до 16% и засоренностью не более 10% | т/ч | 25 |
| - на первичной очистке влажностью до 16% и засоренностью не более 10% | т/ч | 14 |
| Масса, не более | кг | 2065 |
| Установленная мощность, не более | кВт | 13 |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |
| - длина | мм | 4640 |
| - ширина | мм | 2145 |
| - высота | мм | 3280 |
| Ширина захвата питателями | мм | 4280 |
| Срок службы | лет | 8 |