**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение** |
| 1 | Тип | Навесной |
| 2 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 6 кН (0,6 тс) | МТЗ-320; МТЗ-320.4; МТЗ-320.4М |
| 3 | Привод подъема | От гидросистемы трактора |
| 4 | Ширина отвала, мм | 1800 |
| 5 | Высота отвала, мм | 515 |
| 6 | Объем призмы волочения, м3 | 0,4 |
| 7 | Масса конструкционная, кг, не более | 165 |
| 8 | Угол поворота отвала, град. (механический способ) | ± 30 |