**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение** |
| 1 | Тип | Навесной |
| 2 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1 |
| 3 | Привод подъема и поворота | От гидросистемы трактора |
| 4 | Ширина отвала, мм | 2010 |
| 5 | Высота отвала, мм | 720 |
| 6 | Объем призмы волочения, м3 | 0,8 |
| 7 | Масса конструкционная, кг, не более | 335 |
| 8 | Угол поворота отвала, град. | ± 25 |