**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Навесной, на заднюю навеску |
| 2 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 20 кН (2,0 тс) | МТЗ-1221; МТЗ-1221.2 |
| 3 | Ширина отвала, мм | 2500 |
| 4 | Высота отвала, мм | 750 |
| 5 | Объем призмы волочения, м3 | 1,12 |
| 6 | Масса конструкционная, кг, не более | 250 |